

**Параметр -h:**

Выводит подсказку.



**Параметр --net:**


Выводит значение мультикастового адреса и сетевые адреса на отправку.




**Параметр -d [--display]:**

Если есть аргумент «**-s [--source]**», то «**-d [--display]**» игнорируется.

При аргументе «**-d [--display] s**» выводит список всех источников.




При аргументе «**-d [--display] c**» выводит список всех каналов.




**Параметр -с [--channel]:**

Выводит все названия источников, которые относятся к этому каналу.

Можно использовать нестрогое имя канала.




Работает вместе с параметром «**-d [--display]**», что позволяет проверить существование канала:



Работает вместе с параметром «**-i [--info]**»:


Выводит набор всех параметров в узле канала с их значениями.



**Параметр -s [--source]:**


Выводит имя найденного источника.

Если есть аргумент «**-s [--source]**», то «**-d [--display]**» игнорируется.



Работает с аргументом «**-i [--info]**»:

Выводит набор всех параметров в узле источника с их значениями.




**Параметр -i [--info]:**

Работает только при аргументе «**-c [--channel]**», «**-s [--source]**»:

С аргументом «**-c [--channel]**»:

Выводит набор всех параметров в узле канала с их значениями.



С аргументом «**-s [--source]**»:

Выводит набор всех параметров в узле источника с их значениями.

